ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА НОВИ СЪДОВЕ ЗА ТБО-КОФИ

Вместимост (литри) – 120, тежест (кг) 10, максимална дължина (мм) 550, максимална ширина (мм) 480, максимална височина (мм) 930, височина без капак макс.(мм.) 875, ширина при колелата (мм.) 470, колела гумени (брой) 2 с диаметър 200 мм. Ос (брой) 1 поцинкована (устойчива на корозия), допустимо натоварване (кг.) 48, отваряне - ръчно, на капака с две дръжки, цвят - черен, кофите да са изработени от нерециклиран полиетилен с висока плътност, обслужване - от всички сметоизвозващи машини, отговарящи на европейски стандарти, оборудван със 2 бр. светлоотразителни стикери, устойчив на високи и ниски температури UV и инфрачервени лъчи, химикали и удари, с определено место за чип система за проследяване.

Техническите характеристики описани по-горе отговарят и са изцяло съобразени с евростандартите по ISO 14001: 2004; ISO 9001: 2000; EN 840-1; EN 840-5;EN 840-6

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

НА НОВИ СЪДОВЕ ЗА ТБО-КОНТЕЙНЕРИ

Вместимост (литри) 1100, максимална височина с капака (мм) 1315, височина без капак (мм) 1195, междуосие (мм) 848, широчина с отворен капак (мм) 1098, максимална широчина (мм) 1065, максимална дължина (мм) 1370, допустимо натоварване (кг.) 440, спирачна сигурност (мм) 752, капак плосък, опорни колела с диаметър (мм) 200 – 4бр., въртящи се около оста на закрепване, с блокираща спирачна система на две от колелата, начин на отваряне - ръчно, обслужване от всички сметоизвозващи машини, не рециклиран полиетилен (НДРЕ), устойчив на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.

Техническите характеристики описани по- горе отговарят и са изцяло съобразени с евростандартите по ISO 14001:2004; ISO 9001: 2000; EN 840-2; EN 840-3; EN840-4; EN 840-5; EN 840- 6.