Образец

#### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на нови съдове за ТБО-кофи с вместимост 120 л. и контейнери с вместимост 1100 л.”

Долуподписаният ……………………………………………………………………………….……….. предлагам да изпълня предмета на обществената поръчка„Доставка на нови съдове за ТБО-кофи с вместимост 120 л. и контейнери с вместимост 1100 л.”

за стойност:……………………………………….… лв. без ДДС

(словом…………………………………………………………………………………лева)

Ценовото ми предложение се формира както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид стока | Единица мярка | Максимално количество | Единична цена без вкл. ДДС | Обща цена без вкл. ДДС |
| 1. | Кофа с вместимост 120 л. | брой | 150 |  |  |
| 2. | Контейнер с вместимост 1100 л. | брой | 250 |  |  |

Обща цена без включен ДДС:………………………………………………………..

ДДС:……………………………………………………………………………………

Обща цена с включен ДДС:………………………………………………………….

Пояснение:Единичните цени остават постоянни по време на изпълнението на договора.

Предложените за доставка при посочените по-горе единични цени стоки отговарят на изискванията за технически параметри на възложителя, а именно:

Кофите са с: вместимост (литри) – 120, тежест (кг) 10, максимална дължина (мм) 550, максимална ширина (мм) 480, максимална височина (мм) 930, височина без капак макс.(мм.) 875, ширина при колелата (мм.) 470, колела гумени (брой) 2 с диаметър 200 мм. Ос (брой) 1 поцинкована (устойчива на корозия), допустимо натоварване (кг.) 48, отваряне - ръчно, на капака с две дръжки, цвят - черен, кофите да са изработени от нерециклиран полиетилен с висока плътност, обслужване - от всички сметоизвозващи машини, отговарящи на европейски стандарти, оборудван със 2 бр. светлоотразителни стикери, устойчив на високи и ниски температури UV и инфрачервени лъчи, химикали и удари, с определено место за чип система за проследяване.

 Техническите характеристики описани по-горе отговарят и са изцяло съобразени с евростандартите по ISO 14001: 2004; ISO 9001: 2000; EN 840-1; EN 840-5;EN 840-6

Контейнерите са с: вместимост (литри) 1100, максимална височина с капака (мм) 1315, височина без капак (мм) 1195, междуосие (мм) 848, широчина с отворен капак (мм) 1098, максимална широчина (мм) 1065, максимална дължина (мм) 1370, допустимо натоварване (кг.) 440, спирачна сигурност (мм) 752, капак плосък, опорни колела с диаметър (мм) 200 – 4бр., въртящи се около оста на закрепване, с блокираща спирачна система на две от колелата, начин на отваряне - ръчно, обслужване от всички сметоизвозващи машини, не рециклиран полиетилен (НДРЕ), устойчив на УВ лъчение, химическо и биологическо въздействие.

 Техническите характеристики описани по- горе отговарят и са изцяло съобразени с евростандартите по ISO 14001:2004; ISO 9001: 2000; EN 840-2; EN 840-3; EN840-4; EN 840-5; EN 840- 6.

Участник:

Дата:.................................

Гр. ......................................