ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

На поръчката с предмет: Доставка чрез покупка на валяк

*Технически характеристики на валяка – минимални изисквания на възложителя*

Вид машина – валяк за пътно строителство – втора употреба;

Година на производство – след 2013 год.;

Маса – над 7000 кг;

Мощност – минимум 80 к.с.;

Тип – комбиниран, с бандаж и гуми.

Широчина на бандажа – минимум 175 см..

*Изисквания за доставката, условия на доставка*

Участникът следва да предложи минимален гаранционен срок на валяка – 6 месеца от доставката.

Участникът следва да предложи цена – максимално до 66 666.67 без вкл. ДДС.

Участникът следва да предложи срок за доставка на валяка – до 20 календарни дни от подписване на договора за възлагане.

Към техническото предложение да се приложат поне 5 броя цветни снимки на предложеният за доставка валяк (отпред, отзад, от ляво, от дясно на машината и снимка на таблото в кабината).